

Elm window surround guide

03/07/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brick ope | External | Internal | Clear ope |
| 685 | 705 | 665 | 425 |
| 797.5 | 817.5 | 777.5 | 537.5 |
| 910 | 930 | 890 | 650 |
| 1022.5 | 1042.5 | 1002.5 | 762.5 |
| 1135 | 1155 | 1115 | 875 |
| 1247.5 | 1267.5 | 1227.5 | 987.5 |
| 1360 | 1380 | 1340 | 1100 |
| 1472.5 | 1492.5 | 1452.5 | 1212.5 |
| 1585 | 1605 | 1565 | 1325 |
| 1697.5 | 1717.5 | 1677.5 | 1437.5 |
| 1810 | 1830 | 1790 | 1550 |
| 1922.5 | 1942.5 | 1902.5 | 1662.5 |
| 2035 | 2055 | 2015 | 1775 |
| 2147.5 | 2167.5 | 2127.5 | 1887.5 |
| 2260 | 2280 | 2240 | 2000 |
| 2372.5 | 2392.5 | 2352.5 | 2112.5 |

All dimensions are in millimetre. For internal lengths greater than 2352.50mm the head units are divided and require structural support.