

Gandon window surround guide

23/08/2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brick ope | External | Clear ope |
| 1022 | 1002 | 722 |
| 1135 | 1115 | 835 |
| 1247 | 1227 | 947 |
| 1360 | 1340 | 1060 |
| 1472 | 1452 | 1172 |
| 1585 | 1565 | 1285 |
| 1697 | 1677 | 1397 |
| 1810 | 1790 | 1510 |
| 1922 | 1902 | 1622 |
| 2035 | 2015 | 1735 |
| 2147 | 2127 | 1847 |
| 2260 | 2240 | 1960 |
| 2372 | 2352 | 2072 |
| 2485 | 2465 | 2185 |
| 2598 | 2578 | 2298 |
| 2710 | 2690 | 2410 |

All dimensions are in millimetre.