

Glanmire window surround guide (Build in)

09/07/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brick ope | External | Internal | Clear ope |
| 685 | 715 | 665 | 435 |
| 797.5 | 827.5 | 777.5 | 547.5 |
| 910 | 940 | 890 | 660 |
| 1022.5 | 1052.5 | 1002.5 | 772.5 |
| 1135 | 1165 | 1115 | 885 |
| 1247.5 | 1277.5 | 1227.5 | 997.5 |
| 1360 | 1390 | 1340 | 1110 |
| 1472.5 | 1502.5 | 1452.5 | 1222.5 |
| 1585 | 1615 | 1565 | 1335 |
| 1697.5 | 1727.5 | 1677.5 | 1447.5 |
| 1810 | 1840 | 1790 | 1560 |
| 1922.5 | 1952.5 | 1902.5 | 1672.5 |
| 2035 | 2065 | 2015 | 1785 |
| 2147.5 | 2177.5 | 2127.5 | 1897.5 |
| 2260 | 2290 | 2240 | 2010 |
| 2372.5 | 2402.5 | 2352.5 | 2122.5 |
| 2485 | 2515 | 2465 | 2235 |
| 2597.5 | 2627.5 | 2577.5 | 2347.5 |
| 2710 | 2740 | 2690 | 2460 |

All dimensions are in millimetre. For internal lengths greater than 2690mm the head units are divided and require structural support.