

Rathgar window surround guide

15/09/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surround External | Brick ope | Clear ope |
| 665 | 685 | 348 |
| 777 | 797 | 460 |
| 890 | 910 | 573 |
| 1002 | 1022 | 685 |
| 1115 | 1135 | 798 |
| 1227 | 1247 | 910 |
| 1340 | 1360 | 1023 |
| 1452 | 1472 | 1135 |
| 1565 | 1585 | 1248 |
| 1677 | 1697 | 1360 |
| 1790 | 1810 | 1473 |
| 1902 | 1922 | 1585 |
| 2015 | 2035 | 1698 |
| 2127 | 2147 | 1810 |
| 2240 | 2260 | 1923 |
| 2352 | 2372 | 2035 |
| 2465 | 2485 | 2148 |
| 2578 | 2598 | 2261 |
| 2690 | 2710 | 2373 |

All dimensions are in millimetre.